半导体芯片图像预处理流程

1. 图像增强（去噪，去模糊）
2. 二值化选择主体
3. 感兴趣区域（交互）
4. 自动阈值分割，边缘检测等等方法
5. 识别检测目标，统计目标信息